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[bookmark: _Toc190254880]ELABORACIÓN DE PLANOS PARA PROYECTOS ASIGNADOS Y PROYECTOS A FUTURO A SOLICITAR A LA UNIDAD.
· Elaboración de plano de instalación hidráulica (1) en AutoCAD para el Biodigestor ubicado en las instalaciones centrales de AMSA.
[image: Diagrama, Dibujo de ingeniería

Descripción generada automáticamente]
· Elaboración de esquema (1) de entrada de agua cisterna en biodigestor AMSA, en AutoCAD.
[image: Diagrama, Esquemático

Descripción generada automáticamente]

· Elaboración de plano de remodelación y ampliación (2) de área de Garita de Ingreso de Camiones ubicado en el ingreso de la Planta Separadora para la propuesta del bordillo de protección.
[image: Diagrama, Dibujo de ingeniería
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· Elaboración de levantamiento y modelado en 3D en Revit (1) de Garita de Ingreso de Camiones ubicado en el ingreso de la Planta Separadora para la propuesta del bordillo de protección y colores industriales para pintura exterior.
[image: Edificio en medio de campo
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· Elaboración de plano de topográfico (2) de curvas de nivel y cálculo de volumen de desechos sólidos flotantes extraídos en el área de la desembocadura del río Villalobos en el lago de Amatitlán, en CivilCAD.
[image: Diagrama, Esquemático
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· Redibujo de plano (1) en CivilCAD de la propuesta del proyecto, “Reactivación de Laguna de Retención (L1)”, ubicada en la desembocadura del río Villalobos.
[image: Pantalla de computadora con videojuego
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· Redibujo de plano de ubicación y localización (2) en CivilCAD ubicado en Playa de Oro, Lago de Amatitlán, a solicitud de la División de Recolección y Tratamiento de Desechos Líquidos y Sólidos.
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· Redibujo de plano (1) de propuesta del proyecto “CAJAS DE FILTRADO DE AGUA DE LLUVIA”, en CivilCAD en las instalaciones centrales de AMSA.
[image: Captura de pantalla de computadora
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[bookmark: _Toc190254881]ELABORACIÓN DE PERFILES TÉCNICOS DE PROPUESTA DE MEJORA A LOS PROCESOS DE OPERACIÓN.
· Elaboración de perfil técnico de propuesta de proyecto “TANQUE CISTERNA C2 PARA COSECHA DE AGUA PLUVIAL PROVENIENTE DEL ÁREA DEL GALPON PARA SUMINISTRO DE: BIODIGESTOR, SERVICIOS GENERALES DE LA PLANTA SEPARADORA (NO CONSUMO HUMANO); (OBRA GRIS).
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[bookmark: _Toc190254882]LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO, PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE DIQUES, BORDAS, TALUDES, RELLENO SANITARIO Y DESEMBOCADURA.
· Levantamiento topográfico para el cálculo de volumen de desechos sólidos flotantes extraídos en el área de desembocadura del río Villalobos en el lago Amatitlán (2).
[image: Un grupo de personas en un campo de tierra
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· Levantamiento topográfico para el cálculo de volumen para propuesta de corte y dragado por azolvamiento en el área denominada “Isla” ubicada en el cauce del río Villalobos, aguas arriba de la desembocadura de Lago de Amatitlán (1).
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[bookmark: _Toc190254883]APOYO DE TRABAJOS VARIOS
Apoyo con la coordinación de personal y actividades para el proyecto del Biodigestor en ejecución, tales como:
· Instalación de línea hidráulica de tubería PVC en laguna de retención.
· Coordinación de instalación de baranda y portón en caseta eléctrica de tanque estabilizador.
· Fundición de concreto de piso de la cisterna y base de tinacos.
· Fundición de concreto para la solera intermedia de cisterna y base de tinacos.
· Colocación de poste para instalación eléctrica en área de biodigestor.
· Colaboración en la coordinación de instalación del sistema de clorinadores por parte de personal de Guateverde.
· Levantado de muro de block, fundición de troncos de columnas y solera intermedia en caseta de recirculación y cuarto de monitoreo.
· Levantado de muro de block, fundición de troncos de columnas y solera intermedia en cisterna y base de tinacos.
· Conformación de talud con costales de manera manual de la borda sur de la laguna de retención.
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Apoyo con la coordinación de personal y actividades para el proyecto de la Garita de Ingreso de Camiones, tales como:
· Realización de nivelación en área externa para báscula de la garita.
· Trazo y excavación para línea de drenajes y cajas de registro pluvial y sanitario.
· Coordinación con personal de la empresa subcontratada para del proceso de aplicación de pintura de la garita exterior.
  [image: ] [image: Imagen que contiene exterior, hombre, sucio, comida
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· Apoyo en la elaboración de presentación en PowerPoint sobre línea de tiempo y antecedentes de Laguna L1 para propuesta de proyecto, “REACTIVACIÓN DE LAGUNA DE RETENCIÓN (L1)”.
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· Apoyo en la elaboración de presentación de infografías en PowerPoint de los mapas de costos de trabajos preliminares e infraestructura, para propuesta de proyecto, “REACTIVACIÓN DE LAGUNA DE RETENCIÓN (L1)”.
[image: Mapa
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· Elaboración de presupuesto y costos estimados para trabajos preliminares y de infraestructura en el área de la desembocadura del río Villalobos, Lago de Amatitlán, para la propuesta del proyecto “REACTIVACIÓN DEL LAGUNA L1”.
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· Apoyo en la investigación de código de colores para el uso del proyecto del biodigestor, solicitado por Dirección Ejecutiva.
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· Ejecución de cálculos técnicos para la determinación y cuantificación de materiales necesarios en la instalación de la cisterna y el sistema de agua potable.
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· Realización de cálculo para la determinación de materiales requeridos en el sistema de drenaje de la garita de básculas.
[image: ]
· Ejecución de cálculos técnicos para la determinación y cuantificación de materiales necesarios en la instalación eléctrica de la garita de básculas. 
[image: ]





Unidad de Ejecución de Proyectos.
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PRESUPUESTO CORTE Y DRAGADO DE MEANDRO- AREA #1

No. [Descripcion Cantidad| Q. unitario/dia | _Dias/ trabajo Q. total
1_|Excavadora 220 1 7200.00 56 Q403,200.00
2 _|Camién de volteo (12m*) [ & 7500.00 56 Q420,000.00

Q823,200.00

Nota: El costo estimado total de los 5 camiones de voteo es de Q7500/dia derivado a que cada camion hace 5 viajes.
‘con un total de 25 viajes/dia con un costo de Q300/viaje.

PERSONAL DE CAMPO
No. [Descripcion Cantidad] _ Unidad | Q. unitario/mes | _Dias/ trabajo Q. total
1_|Peones de campo 1 unidad 3500.00 56 'Q28,000.00
2 |Encargado de campo 1 unidad 4000.00 56 Q8,000.00
036,000.00
[CTowy T aswzno |

PRESUPUESTO CORTE Y DRAGADO DE AREA DE ISLA - AREA #2

No. [Descripcion Cantidad| Q. unitario/dia | _Dias/ trabajo Q. total
1_|Excavadora 220 1 7200.00 53 Q381,600.00
2 _|Camién de volteo (12m*) [ & 7500.00 53 Q397,500.00

Q779,100.00

Nota: El costo estimado total de los 5 camiones de voteo es de Q7500/dia derivado a que cada camion hace 5 viajes.
‘con un total de 25 viajes/dia con un costo de Q300/viaje.

PERSONAL DE CAMPO

No. [Descripcion Cantidad] _ Unidad | Q. unitario/mes | _Dias/ trabajo Q. total
1_|Peones de campo 1 unidad 3500.00 56 'Q28,000.00
2 |Encargado de campo 1 unidad 4000.00 56 Q8,000.00

1Q36,000.00
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No. Descripcion Unidad Cantidad P/unitario Total

1Tubo pvc 1/2" 125 psi agua potable unidad 12 Q22.00 Q264.00

2Codos 90 grados lisos pvc 1/2"  unidad 12 Q2.00 Q24.00

3Tee pvc 1/2" blanco Unidad 10 Q2.00 Q20.00

4Reducidor pvc de 3/4" a 1/2"  unidad 12 Q2.00 Q24.00

5Codos 45 grados lisos pvc 1/2"  unidad 10 Q2.00 Q20.00

6union copla pvc 1/2"  unidad 10 Q2.00 Q20.00

7Llave de paso de corona bronce 1/2" unidad 5 Q85.00 Q425.00

8Adaptador macho 1/2" pvc unidad 10 Q3.00 Q30.00

9Codos pvc lisos de 3/4"  unidad 12 Q2.00 Q24.00

10Tee pvc 3/4" unidad 12 Q2.00 Q24.00

11Adaptador macho 3/4" pvc unidad 10 Q2.00 Q20.00

12Union copla pvc 3/4"  unidad 10 Q2.00 Q20.00

13Llave de paso de corona bronce 3/4" unidad 2 Q2.00 Q4.00

14Tapones lisos pvc 3" unidad 10 Q25.00 Q250.00

15Tee pvc 6" blanco Unidad 3 Q500.00 Q1,500.00

16Hierro de 3/8" grado 40 unidad 156 Q32.00 Q4,992.00

17Block de 14x19x49 35kg unidad 1000 Q6.00 Q6,000.00

18Sikalatex N, cubeta 18.9 kg   unidad 4 Q590.00 Q2,360.00

Q16,021.00

Este material es para la construccion de sisterna, y sistema de agua potable

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN AMSA

IMPLEMENTACION DE TRABAJOS: PLANTA DE TRATAMIENTO BIODIGESTOR

UBICACIÓN: KILOMETRO 22 VILLA NUEVA

Fecha: 29/01/2025
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No. Descripcion Unidad Cantidad P/unitario Total

1Tubo pvc  naranja 3" Unidad 16 Q90.00 Q1,440.00

2Pegamento pvc tangit de 1/4 gal Unidad 1 Q130.00 Q130.00

3Codo pvc gris de 90°  3" Unidad 4 Q12.00 Q48.00

4Codo pvc gris de 45°  3" Unidad 4 Q12.00 Q48.00

5Arena de rio de peña  m3 0.6 Q120.00 Q72.00

6Piedrin 1/2" m3 0.6 Q240.00 Q144.00

7Cemento ugc saco 20 Q80.00 Q1,600.00

8Hierro de 3/8" grado 40 varilla 17 Q32.00 Q544.00

9Alambre de amarre libras 8 Q8.00 Q64.00

10Tabla de 1"x12"x3'  tabla 1 Q90.00 Q90.00

11Clavo de 3" libras 1 Q8.00 Q8.00

Q4,188.00

Este material es para la construccion de sistema de drenaje de garita basculas.

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN AMSA

IMPLEMENTACION DE TRABAJOS: DE DRENAJE GARITA A FOSA SEPTICA PLANTA SEPARADORA

UBICACIÓN: KILOMETRO 22 VILLA NUEVA

Fecha: 24/01/2025
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No. Descripcion Unidad Cantidad P/unitario Total

1Cable triplex aluminio calibre 6 ml 40 Q10.00 Q400.00

2Poste prefabricado de concreto de 35 pies unidad 2 Q7,000.00 Q14,000.00

3Cinta de ahislar scotch  unidad 1 Q84.00 Q84.00

4Conector perno partido aluminio 10-2  unidad 10 Q35.00 Q350.00

5Acsesorio de entrada calavera 1 1/4"  unidad 1 Q45.00 Q45.00

6Gancho acometida galbanizado  unidad 1 Q3.00 Q3.00

7Niple conduit galvanizado  1 1/4" x 3.00m unidad 1 Q110.00 Q110.00

8Caja socket 100 AMP para contador  unidad 1 Q90.00 Q90.00

9Flexitubo pvc de 1 1/4"  ml 10 Q38.00 Q380.00

10Tablero tipo RH 100 AMP unidad 1 Q180.00 Q180.00

11Varilla de cobre de 5/8" x 8'  unidad 1 Q80.00 Q80.00

12Mordaza de bronce 5/8"  unidad 1 Q15.00 Q15.00

13Cable thhn color negro calibre 10 ml 6 Q7.00 Q42.00

Q15,779.00

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN AMSA

IMPLEMENTACION DE TRABAJOS: DE ELECTRICIDAD PARA GARITA DE BASCULA

UBICACIÓN: KILOMETRO 22 VILLA NUEVA

Fecha: 21/01/2025



Este material es para la construccion de instalacion electrica de garita basculas.
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